Vegyi anyagok szállítása – írásbeli mintapélda
SZITUÁCIÓLEÍRÁS
Az Ön ALBAN motoros tartályhajója a 01. számú ADN-engedéllyel rendelkezik.
Feladata 1500 tonna UN 1662 NITROBENZOL, 6.1 osztály, T1 osztályozási kód, II. csomagolási csoport szállítása.
A tartályhajó üres. Az előző rakomány UN 2205 ADIPONITRIL, 6.1 osztály, T1 osztályozási kód, II. csomagolási csoport volt.
A rakodás során a külső hőmérséklet +9 °C.

A vizsga során az ADN könyv használható.
Az alábbi dokumentumok állnak rendelkezésére:
· számú ADN-engedély;
· mindkét anyag biztonsági adatlapjai.

01. SZÁMÚ ADN-ENGEDÉLY
1. A hajó neve: ALBAN
2. Hivatalos szám: 04010000
3. Hajótípus: Motoros tartályhajó
4. Tartályhajó típusa: C
5. Rakodótartály-kialakítások: Zárt tartályok
6. Rakodótartály-típusok: Integrált tartályok


7. A nagynyomású nyomásmentesítő berendezések/szelepek nyitási nyomása: 50 kPa
8. Kiegészítő felszerelés:
· Mintavevő berendezés
· Csatlakozás mintavevő berendezéshez: Igen
· Mintavételi nyílás: Igen
· Vízködképző rendszer: Igen
· Belső nyomásriasztó (40 kPa): Igen 
· Rakományfűtő rendszer:
· Rakományfűtés lehetősége a part felől: Igen
· Fedélzeti rakományfűtő berendezés: Igen
· Rakományhűtő rendszer: Nem
· Inertizáló berendezés: Nem
· Szivattyúhelyiség a fedélzet alatt: Nem
· Szellőzőrendszer a 9.3.x.12.4 (b) szerint: Igen
· Megfelel a 9.3.x.12.4 (b) vagy (c), 9.3.x.51 és 9.3.x.52 pontokban hivatkozott építési szabályoknak: Igen
· Szellőztető csővezeték és fűtött berendezés: Nem
· Megfelel a 3.2 fejezet C táblázatának (20) oszlopában szereplő megjegyzésekből eredő építési szabályoknak
9. Robbanásveszélyes területeken használható elektromos és nem elektromos berendezések:
· Hőmérsékleti osztály: T4
· Robbanási csoport: IIB
10. Önálló védelmi rendszerek:
· Robbanási csoport/alcsoport: II B: ...
11. Rakodási/kirakodási sebesség: 800 m³/h
12. Megengedett relatív tömegsűrűség (sűrűség): 1,50
13. Kiegészítő megjegyzések:
A hajó megfelel a 9.3.x.12, 9.3.x.51, 9.3.x.52 pontokban hivatkozott építési szabályoknak: Igen / Nem

A KÉRDÉSEK

A – RAKODÁS (ELŐKÉSZÍTÉSSEL)
A-3
Kérdés: A hajó tartályait kiürítették, de valószínűleg nem tisztították ki az előző terméktől (lásd a bevezetőt). Mit kell tennie biztonsági szempontból, mielőtt új rakományt vesz fel? Kérjük, adja meg az ADN forrást is!

A-6
Kérdés: Rakodás közben a gőzcső össze van kötve a partoldali berendezéssel. Mi határozza meg a maximális rakodási sebességet, és mekkora a megengedett legnagyobb rakodási sebesség? Magyarázza meg a válaszát, és adja meg az ADN forrást!

A-10
Kérdés: Hány százaléknál kell működésbe lépnie a szintriasztónak és a túltöltés-megelőző berendezésnek? Kérjük, adja meg az ADN forrást!

E-1 (anyagspecifikus kérdés a rakodáshoz)
Kérdés: Az aktuális külső hőmérsékleten (+9 °C) betöltheti-e ezt az anyagot (nitrobenzol) a hajójába? Magyarázza meg a válaszát, és adja meg az ADN forrást!

B – SZÁLLÍTÁS
B-2
Kérdés: Nevezzen meg nyolc olyan okmányt, amelyet az ADN szerint legalább a fedélzeten kell tartani a szállítás során!

B-3
Kérdés: Az út során lakóterület közelében szeretne kikötni. Mekkora a minimális távolság, amelyet be kell tartania, ha nincs az illetékes hatóság által kijelölt kikötőhely? Kérjük, adja meg az ADN forrást!

B-6
Kérdés: Egyes áruk szállítása során 14 éven aluli személyek nem tartózkodhatnak a fedélzeten. Vonatkozik-e ez a követelmény az UN 1662 NITROBENZOLra? Kérjük, adja meg az ADN forrást!

E-9 (anyagspecifikus kérdés a szállításhoz)
Kérdés: A szállítás során észleli a nyomásmérőn, hogy egy raktartályban emelkedik a nyomás. Magyarázza el, mit tesz, és adja meg az ADN forrást!

C – KIRAKODÁS (ELŐKÉSZÍTÉSSEL)
C-1
Kérdés: Kirakodás közben recsegő hangokat hall a fedélzeten lévő szivattyúból.
(a) Mi okozhatja ezt?
(b) Mit kell tennie?

C-5
Kérdés: Mire kell különösen figyelnie a tartályok kirakodása során? Magyarázza meg a válaszát!

C-9
Kérdés: A hajó csak kék kúpot/fényt visel.
(a) Szükséges-e felügyelni a kirakodási műveletet a fedélzeten?
(b) Mire kell figyelnie?
Kérjük, adja meg az ADN forrást!

D – ÖBLÍTÉS
D-1
Kérdés: Az ADN szerint milyen feltételekkel lehet védőfelszerelés nélkül belépni egy tartályba? Kérjük, adja meg az ADN forrást!

D-4
Kérdés: Gáztalanítást végez menet közben. A kormányállás közelében a koncentráció 25%-kal az anyag alsó robbanási határa alatt van.
(a) Kell-e tennie valamit, és ha igen, mit?
Kérjük, adja meg az ADN forrást!

D-11
Kérdés: A gázkoncentrációt óránként kell mérni a gáztalanítás megkezdése utáni első két órában.
Kinek kell ezeket a méréseket elvégeznie? Kérjük, adja meg az ADN forrást!

E-12 (anyagspecifikus kérdés az öblítéshez)
[bookmark: _GoBack]Kérdés: Mi a fő veszélye ennek az anyagnak (nitrobenzol), és melyek a kiegészítő veszélyek? Magyarázza el a veszélytípusokat, és adja meg az ADN forrást!

